檢查1

OPEN

SEND:55 AA 01 00 00 00 00 00 01 00 01 01

RECV:55 AA 01 00 00 00 00 00 30 00 30 01

FPS - IsPressFinger

FPS - SEND: "55 AA 01 00 01 00 00 00 26 00 27 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 12 10 00 00 30 00 52 01"

FPS - CaptureFinger

FPS - SEND: "55 AA 01 00 00 00 00 00 60 00 60 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 00 00 00 00 30 00 30 01"

FPS - Identify1\_N

FPS - SEND: "55 AA 01 00 00 00 00 00 51 00 51 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 00 00 00 00 30 00 30 01"

FPS - LED off

FPS - SEND: "55 AA 01 00 00 00 00 00 12 00 12 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 00 00 00 00 30 00 30 01"

檢查2

FPS - LED on

FPS - SEND: "55 AA 01 00 01 00 00 00 12 00 13 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 00 00 00 00 30 00 30 01"

FPS - IsPressFinger

FPS - SEND: "55 AA 01 00 01 00 00 00 26 00 27 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 00 00 00 00 30 00 30 01"

FPS - CaptureFinger

FPS - SEND: "55 AA 01 00 00 00 00 00 60 00 60 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 00 00 00 00 30 00 30 01"

FPS - Identify1\_N

FPS - SEND: "55 AA 01 00 00 00 00 00 51 00 51 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 01 00 00 00 30 00 31 01"

檢查3

FPS - LED on

FPS - SEND: "55 AA 01 00 01 00 00 00 12 00 13 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 00 00 00 00 30 00 30 01"

FPS - IsPressFinger

FPS - SEND: "55 AA 01 00 01 00 00 00 26 00 27 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 00 00 00 00 30 00 30 01"

FPS - CaptureFinger

FPS - SEND: "55 AA 01 00 00 00 00 00 60 00 60 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 00 00 00 00 30 00 30 01"

FPS - Identify1\_N

FPS - SEND: "55 AA 01 00 00 00 00 00 51 00 51 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 02 00 00 00 30 00 32 01"

FPS - LED off

FPS - SEND: "55 AA 01 00 00 00 00 00 12 00 12 01"

FPS - RECV: "55 AA 01 00 00 00 00 00 30 00 30 01"